脚本说明：
1.该升级包包括：升级固件文件夹fw、工具文件夹tools、升级脚本install.sh、配置文件version.xml、说明文件readme.txt五部分
1.作用：实现硬盘firmware升级。
2.适用厂家：Intel、Seagate、HGST、Toshiba、SAMSUNG、Micron
3.使用工具：storcli64、arcconf、sas3ircu等
4.version.xml主要字段说明：
(1).<FileName>xxx</FileName>表示升级firmware固件的文件名。
(2).<Version>xxx</Version>表示被测盘的目标firmware版本。
(3).<Object>xxx</Object>表示升级包支持的Raid卡类型。
(4).<ObjectID>xxx</ObjectID>表示Raid卡对应的VID:DID:SVID:SDID。
(5).<SupportModel>xxx</SupportModel>表示升级包支持的硬盘model号，多个model以";"隔开。
(6).<RuleOldVersion>xxx</RuleOldVersion>表示升级包支持的硬盘历史firmware版本。
5.执行install.sh脚本开始进行firmware升级测试。
